**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование  | Краткое описание  | Единица измерения  | Количество  | Примерное количество создаваемых новых мест  |
| 73 | **Театральное искусство** (предложенный перечень оборудования может использоваться для создания **школьных театров**).Перечень оборудование для данной направленности начинается с 394 страницы методических рекомендаций. |
| 73.7  | Звуковые колонки  | Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм "джек"  | шт.  | 2  | 15  |
| 73.9  | Дистанционные микрофоны  | Вокальная радиосистема с двумя ручным микрофоном. Динамическая. Диаграмма направленности кардиоидная  | шт.  | 1 | 15  |
| 73.12  | Ширма театра  | Характеристики: Размер: 100 см. / 350 см, без колесиков. Корпус: выполнен по периметру из трубы, в виде буквы "П" Цвет: серебро. Материал: Хромированная сталь. Чехол для переноски и хранения: входит в комплект. Страна: Россия. Брэнд: GOZHY. Применение: кукольный театр, кино, театр, настольный театр, улицы, видеосъемка, фотосъемка, оформление мероприятий и сцен.  | шт.  | 1 | 15  |
| 73.14  | Светодиодный прожектор  | LP012W Светодиодный прожектор, белый теплый, 54х3Вт, Big Dipper Количество светодиодов: 54 х 3Вт. Срок службы светодиодов: 50,000 часов. Питание: AC110-240В/50-60Гц. Цвета: теплый белый. Угол: 25°. Управление: Авто/Звуком/DMX/Master-slave. Каналы DMX: 2. Эффект стробоскопа. Вес:2,45 кг  | шт.  | 1 | 15  |
| 73.15  | Светодиодный прожектор смена цвета  | LP001 Светодиодный прожектор смены цвета (колорчэнджер), 54\*3Вт, Big Dipper Изменение цвета, эффект стробоскопа. 54 светодиода. 12 красных, 18 зеленых, 18 синих, 6 белых. Управление: звуком/автомати-ческий/DMX/Master-slave. Каналов DMX: 8. Мощность: 180Вт. Срок службы: 50,000 часов. Угол 25° Питание: AC 100-240V, 50/60Hz  | шт.  | 1 | 15  |