**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Краткое описание | Единица измерения | Количество | Примерное количество создаваемых новых мест |
| 73 | **Театральное искусство** (предложенный перечень оборудования может использоваться для создания **школьных театров**).  Перечень оборудование для данной направленности начинается с 394 страницы методических рекомендаций. | | | | | |
| 73.7 | Звуковые колонки | Акустическая система должна иметь не менее 2 колонок с мощностью воспроизведения звука каждой колонки минимум 15 Вт, должна иметь не менее 1 разъема 3,5 мм "джек" | шт. | 2 | 15 |
| 73.9 | Дистанционные микрофоны | Вокальная радиосистема с двумя ручным микрофоном. Динамическая. Диаграмма направленности кардиоидная | шт. | 1 | 15 |
| 73.12 | Ширма театра | Характеристики: Размер: 100 см. / 350 см, без колесиков. Корпус: выполнен по периметру из трубы, в виде буквы "П" Цвет: серебро. Материал: Хромированная сталь. Чехол для переноски и хранения: входит в комплект. Страна: Россия. Брэнд: GOZHY. Применение: кукольный театр, кино, театр, настольный театр, улицы, видеосъемка, фотосъемка, оформление мероприятий и сцен. | шт. | 1 | 15 |
| 73.14 | Светодиодный прожектор | LP012W Светодиодный прожектор, белый теплый, 54х3Вт, Big Dipper  Количество светодиодов: 54 х 3Вт.  Срок службы светодиодов: 50,000 часов.  Питание: AC110-240В/50-60Гц.  Цвета: теплый белый.  Угол: 25°.  Управление: Авто/Звуком/DMX/Master-slave.  Каналы DMX: 2.  Эффект стробоскопа. Вес:2,45 кг | шт. | 1 | 15 |
| 73.15 | Светодиодный прожектор смена цвета | LP001 Светодиодный прожектор смены цвета (колорчэнджер), 54\*3Вт, Big Dipper  Изменение цвета, эффект стробоскопа.  54 светодиода.  12 красных, 18 зеленых, 18 синих, 6 белых.  Управление: звуком/автомати-ческий/DMX/ Master-slave.  Каналов DMX: 8.  Мощность: 180Вт.  Срок службы: 50,000 часов. Угол 25°  Питание: AC 100-240V, 50/60Hz | шт. | 1 | 15 |